**Luftfilter, Ersatz RF 31/35-7**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE.

RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5.

RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 31/35-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,03 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Nennweite in mm: | 315-355 |
| Breite: | 490 mm |
| Höhe: | 390 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 490 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 390 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938835 |
| Artikelnummer: | 0093.0883 |

Hersteller: MAICO

RF 31/35-7 Luftfilter, Ersatz