**Zubehör für Verbundfenster ZD 20-2**

Einbaurahmen zur Montage von Fensterventilatoren in Verbundfenster.

Öffnen und Reinigen von Doppelfenstern möglich.

Äußerer Scheibenabstand 20 mm bis 40 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZD 20-2 |
| Einbauort: | Glasbaustein |
| Gewicht: | 0,085 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,155 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 65 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 95 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799939139 |
| Artikelnummer: | 0093.0913 |

Hersteller: MAICO

ZD 20-2 Zubehör für Verbundfenster