**Kanalbogen 45°, vertikal KB45V/55/220**

Merkmale

Kanalbogen vertikal, Muffenmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KB45V/55/220 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Kanalmaß: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556015 |
| Artikelnummer: | 0055.0601 |

Hersteller: MAICO

KB45V/55/220 Kanalbogen 45°, vertikal