**Reinigungsset MF-R75**

Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F.

Im Luftverteiler MF-V... wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr.

Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-R75 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,13 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 192 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 142 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 92 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580126 |
| Artikelnummer: | 0058.0012 |

Hersteller: MAICO

MF-R75 Reinigungsset