**5-Stufentransformator, Schaltschrank TR 2,5 S**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren.

Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen.

Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TR 2,5 S |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Schutzart: | IP 00 |
| Sekundärspannung: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Gewicht: | 10,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 11,7 kg |
| Breite mit Verpackung: | 345 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 235 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 290 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577423 |
| Artikelnummer: | 0157.0742 |

Hersteller: MAICO

TR 2,5 S 5-Stufentransformator, Schaltschrank