**Ersatz-Wärmetauschringe WRF 20**

Ersatz-Wärmetauschringe für WRG 20.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRF 20 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 560 mm |
| Höhe: | 75 mm |
| Tiefe: | 14 mm |
| Breite mit Verpackung: | 570 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799933472 |
| Artikelnummer: | 0093.0347 |

Hersteller: MAICO

WRF 20 Ersatz-Wärmetauschringe