**Raumluftsteuerung ZEG EC-FB**

Zusätzliche kabellose Fernbedienung mit Feuchtigkeitssensor-Ansteuerung zum Abluftgerät ZEG EC.

Die Fernbedienung kann in feuchten Räumen installiert werden - aber nicht direkt in der Duschkabine.

Es darf kein Spritzwasser an die Fernbedienung gelangen (Relative Feuchte unter 90 %).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZEG EC-FB |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Batterie: | Type 3 V CR 2025 |
| Netzzuleitung: | nicht notwendig |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,075 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 88 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 88 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 25 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799574118 |
| Artikelnummer: | 0157.0411 |

Hersteller: MAICO

ZEG EC-FB Raumluftsteuerung