**Replacement Kit ER-RPK**

Das Replacement Kit ermöglicht den abwärtskompatiblen Einbau des Ventilatoreinsatzes ER EC in Bestandsgehäuse ER - UP/G, ER - UPD und ER - UPB...

Bestehend aus Bodendichtung, Blindstopfen, Ausblasadapter, Adapterplatine mit Schraube und Zentralschraube.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-RPK |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Breite: | 210 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Breite mit Verpackung: | 275 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 275 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set |
| Geeignet für Produkte: | ER EC |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992332 |
| Artikelnummer: | 0093.1563 |

Hersteller: MAICO

ER-RPK Replacement Kit