**Kanalbogen 90°, lang, vertikal KB90LV/80/200**

Merkmale

Kanalbogen lang, vertikal , Muffenmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KB90LV/80/200 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Kanalmaß: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555810 |
| Artikelnummer: | 0055.0581 |

Hersteller: MAICO

KB90LV/80/200 Kanalbogen 90°, lang, vertikal