**Luftfilter, Ersatz FF 133**

FF 133: Ersatz-Luftfilter für Abluftventilator UPR 133.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FF 133 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 16 mm |
| Breite mit Verpackung: | 120 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Geeignet für Produkte: | UPR 133 |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930198 |
| Artikelnummer: | 0093.0019 |

Hersteller: MAICO

FF 133 Luftfilter, Ersatz