**Quadratische Wandplatte QW 71**

Wandplatte zur Montage von DAS-Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | QW 71 |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahl, lackiert |
| Gewicht: | 22,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 23,5 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 710 mm |
| Breite: | 1.120 mm |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.130 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 10 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530138 |
| Artikelnummer: | 0053.0013 |

Hersteller: MAICO

QW 71 Quadratische Wandplatte