**Luftfilter, Ersatz ZF 17 S**

ZF 17 S: Ersatz-Luftfilter für Ventilatoreinsatz ER 17/60-2... und ER 17/100....

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF 17 S |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 34 mm |
| Tiefe: | 175 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 20 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936756 |
| Artikelnummer: | 0093.0675 |

Hersteller: MAICO

ZF 17 S Luftfilter, Ersatz