**Quadratische Wandplatte QW 100**

Wandplatte zur Montage von DAS-Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | QW 100 |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahl, lackiert |
| Gewicht: | 39 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 40 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 1.000 mm |
| Breite: | 1.420 mm |
| Höhe: | 1.420 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.430 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.430 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 10 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530169 |
| Artikelnummer: | 0053.0016 |

Hersteller: MAICO

QW 100 Quadratische Wandplatte