**Laufrad LR ER 17**

Laufrad als Ersatzteil für verschiedene Ventilatoreinsätze der Gruppen ER 17/60-1, ER 17/60-2 und ER 17/100.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LR ER 17 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Breite mit Verpackung: | 175 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 175 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100058 |
| Artikelnummer: | E061.0110.0001 |

Hersteller: MAICO

LR ER 17 Laufrad