**Luftfilter, Ersatz ZEF 45 F**

ZEF 45 F: Ersatz-Luftfilter für ZE 45 F.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZEF 45 F |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 460 mm |
| Höhe: | 26 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 490 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Umgebungstemperatur: | 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Geeignet für Produkte: | ZE 45 F weiß |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Artikelnummer: | 0093.0020 |

Hersteller: MAICO

ZEF 45 F Luftfilter, Ersatz