**Lippendichtung LD 160**

Lippendichtung für Wickelfalzrohre zur Montage auf ein Formteil (wie z.B. 90° Bogen).

Je nach Formteil sind bis zu drei Lippendichtungen montiert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LD 160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | EPDM-Kautschuk |
| Nennweite: | 160 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752738 |
| Artikelnummer: | 0175.0273 |

Hersteller: MAICO

LD 160 Lippendichtung