**Dunkelkammervorsatz ZDK 25**

Dunkelkammervorsatz zur Lichtabschirmung an der Lüftungsöffnung.

Montage im Rauminneren notwendig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZDK 25 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 8,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,2 kg |
| Breite: | 483 mm |
| Höhe: | 483 mm |
| Tiefe: | 254 mm |
| Breite mit Verpackung: | 585 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 505 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933502 |
| Artikelnummer: | 0093.0350 |

Hersteller: MAICO

ZDK 25 Dunkelkammervorsatz