**Rohbauhülse PP 45 RHL**

Notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O und PPB 30 RC.

In zwei verschiedenen Längen erhältlich: PP 45 RHK mit 500 mm Länge sowie PP 45 RHL mit 800 mm Länge.

Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 RHL |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1,91 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,05 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Länge: | 800 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 800 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 165 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 815 mm |
| Erforderliche Kernbohrung: | 162 mm |
| Empfohlene Kernbohrung: | 182 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590828 |
| Artikelnummer: | 0059.0082 |

Hersteller: MAICO

PP 45 RHL Rohbauhülse