**Weitwurfdüse WD 10 D**

Weitwurfdüsen zur Belüftung.

Zum Deckeneinbau.

Mit horizontalem Luftaustritt.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch variable Spaltöffnung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WD 10 D |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 70 m³/h |
| Wurfweite: | 5 m |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Decke |
| Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,49 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 155 mm |
| Höhe: | 155 mm |
| Tiefe: | 81 mm |
| Breite mit Verpackung: | 156 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 156 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 125 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512912 |
| Artikelnummer: | 0151.0291 |

Hersteller: MAICO

WD 10 D Weitwurfdüse