**Befestigungsmanschette ELR 25**

Befestigungsmanschetten zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren.

Mit 10 mm dicker Neoprenauflage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELR 25 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 272 mm |
| Höhe: | 272 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 272 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 272 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921134 |
| Artikelnummer: | 0092.0113 |

Hersteller: MAICO

ELR 25 Befestigungsmanschette