**Nachheizung WS 75 NH**

Optionales Nachheizregister zum Erwärmen der Zuluft bei kalten Außentemperaturen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS 75 NH |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 200 W |
| Schutzart: | IP 00 |
| Material: | Aluminium/verzinktes Stahlblech |
| Farbe: | Silber |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,8 kg |
| Breite: | 296 mm |
| Höhe: | 51 mm |
| Tiefe: | 106 mm |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 245 mm |
| Heizleistung: | 250 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Artikelnummer: | 0093.1586 |

Hersteller: MAICO

WS 75 NH Nachheizung