**Berührungsschutzgitter SGCI 63**

Schutzgitter in konischer Ausführung.

Für Ventilatoren mit einem kurzen Gehäuse.

Das Schutzgutter verhindert den zufälligen Kontakt mit beweglichen Teilen des Ventilators.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGCI 63 |
| Material: | Stahlblech |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3 kg |
| Nennweite: | 630 mm |
| Breite: | 165 mm |
| Höhe: | 632 mm |
| Tiefe: | 165 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 632 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 165 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730934 |
| Artikelnummer: | 0073.0093 |

Hersteller: MAICO

SGCI 63 Berührungsschutzgitter