**Übergangsstück, asymmetrisch USAN80/150/100**

Merkmale

Übergangsstück von rund auf rechteckig.

Rechteckig: Muffenmaß.

Rund (asymmetrisch): Nippelmaß.

Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Geeignet für Verbindung mit Einschubadapter MF-WE.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | USAN80/150/100 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht: | 0,38 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,38 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Kanalmaß: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Breite: | 152 mm |
| Höhe: | 103 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 152 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 103 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556688 |
| Artikelnummer: | 0055.0668 |

Hersteller: MAICO

USAN80/150/100 Übergangsstück, asymmetrisch