**Dachsockel für Flachdächer SO 40**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SO 40 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 12 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 17,18 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 1.050 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 1.050 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.050 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.050 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933632 |
| Artikelnummer: | 0093.0363 |

Hersteller: MAICO

SO 40 Dachsockel für Flachdächer