**Dachsockel für Flachdächer, kippbar SOK 35**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung.

Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SOK 35 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 15,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 16,89 kg |
| Schwenkbar: | ✔ |
| Geeignet für Nennweite: | 355 mm |
| Breite: | 955 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 955 mm |
| Breite mit Verpackung: | 955 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 955 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939948 |
| Artikelnummer: | 0093.0994 |

Hersteller: MAICO

SOK 35 Dachsockel für Flachdächer, kippbar