**Drehzahlsteller, Verteilertafel STSX 2,5**

Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren.

VDE-geprüft.

Für eine Drehrichtung.

Einbau auf 35 mm Normprofilschiene möglich.

Grüne LED-Betriebsanzeige.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STSX 2,5 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Mindestbelastung: | 0,1 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Einbauart: | Verteilertafel / Schaltschrank |
| Farbe: | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Breite: | 35 mm |
| Höhe: | 94 mm |
| Tiefe: | 86 mm |
| Breite mit Verpackung: | 40 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 96 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Artikelnummer: | 0157.1564 |

Hersteller: MAICO

STSX 2,5 Drehzahlsteller, Verteilertafel