**Reinigungsöffnung mit Rollringdichtung RO 160**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RO 160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924098 |
| Artikelnummer: | 0092.0409 |

Hersteller: MAICO

RO 160 Reinigungsöffnung mit Rollringdichtung