**Luftfilter, Ersatz FF 10**

FF 10: Ersatz-Luftfilter für Aufputzventilator ERA 11.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FF 10 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 163 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 305 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799933779 |
| Artikelnummer: | 0093.0377 |

Hersteller: MAICO

FF 10 Luftfilter, Ersatz