**AK 16**

Verschlussklappe zur Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AK 16 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbau: | außen |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Lamellenfarbe: | beigegrau - ähnlich RAL 7006 |
| Gewicht: | 0,1 |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799510383 |
| Artikelnummer: | 0151.0038 |

Hersteller: MAICO

AK 16