**Luftfilter, Ersatz ZF 17**

ZF 17: Ersatz-Luftfilter für Aufputzventilator ERA 17 ....

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF 17 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 145 mm |
| Höhe: | 145 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936442 |
| Artikelnummer: | 0093.0644 |

Hersteller: MAICO

ZF 17 Luftfilter, Ersatz