**Ansaugdüse AD 30**

Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AD 30 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,71 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm |
| Breite: | 385 mm |
| Höhe: | 385 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 385 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 385 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806219 |
| Artikelnummer: | 0180.0621 |

Hersteller: MAICO

AD 30 Ansaugdüse