**Luftfilter, Ersatz FF 20**

Ersatzfilter für Luftfilter ZFF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FF 20 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,36 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 258 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 265 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 3 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932307 |
| Artikelnummer: | 0093.0230 |

Hersteller: MAICO

FF 20 Luftfilter, Ersatz