**Выравнивающая рамка WRG 35-AR**

Выравнивающая рамка к прибору для вентиляции отдельных помещений WRG 35.

Выравнивающая рамка необходима тогда, когда толщина стены менее 350 мм и из-за этого комплект для монтажа в стену без отделки (стенная втулка) выступает из стены на значительное расстояние, не позволяя установить внешнюю крышку. Однако толщина наружной стены должна составлять не менее 251 мм.

Oбъем поставки:

1 выравнивающая рамка (материал: V2A)

1 удлинительная втулка (материал: ПВХ)

1 разделительная перегородка (материал: EPP)

1 удлинение отвода конденсата (материал: EPP)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-AR |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Материал корпуса: | Высококачественная сталь |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,78 kg |
| Ширина: | 370 mm |
| Высота: | 370 mm |
| Глубина: | 104 mm |
| Ширина с упаковкой: | 405 mm |
| Высота с упаковкой: | 395 mm |
| Глубина с упаковкой: | 145 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924548 |
| Номер артикула: | 0192.0454 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-AR Выравнивающая рамка