**Крепежная накладка PPB 30 ARW BB**

Крепежная накладка необходима для монтажа внешней крышки на выравнивающую рамку.

Для монтажа внешней крышки из пластмассы не нужно использовать крепежную накладку.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 ARW BB |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,25 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,36 kg |
| Ширина: | 256 mm |
| Высота: | 256 mm |
| Глубина: | 1 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 8 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991748 |
| Номер артикула: | 0093.1527 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 ARW BB Крепежная накладка