**Воздушный фильтр, запасной KF 50**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFP и TFP -7.

Карманный фильтр.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KF 50 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 3,66 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,4 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Размер канала: | 800 mm x 500 mm |
| Ширина: | 810 mm |
| Высота: | 495 mm |
| Глубина: | 550 mm |
| Ширина с упаковкой: | 560 mm |
| Высота с упаковкой: | 800 mm |
| Глубина с упаковкой: | 455 mm |
| Температура окружающей среды: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936862 |
| Номер артикула: | 0093.0686 |

Изготовитель: MAICO

KF 50 Воздушный фильтр, запасной