**Принадлежности для стен из стеклоблоков ZG 31**

Встраиваемые рамки для монтажа оконных вентиляторов в стены из стеклоблоков.

Включает замазку для окон, винты и крышку.

Толщина стекла до 100 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZG 31 |
| Место установки: | Стеклоблок |
| Вес: | 1,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,14 kg |
| Ширина: | 440 mm |
| Высота: | 440 mm |
| Глубина: | 1 mm |
| Ширина с упаковкой: | 470 mm |
| Высота с упаковкой: | 450 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931584 |
| Номер артикула: | 0093.0158 |

Изготовитель: MAICO

ZG 31 Принадлежности для стен из стеклоблоков