**Гибкая плоская труба FFS-R52**

Гибкая овальная плоская труба из пластмассы с внутренней трубой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-R52 |
| Макс. объемный расход: | 45 m³/h |
| Объемный расход: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,3 Pa/m / 1,1 Pa/m / 2,5 Pa/m |
| Вес: | 13 kg |
| Масса с упаковкой: | 13 kg |
| Длина: | 20 m |
| Ширина: | 132 mm |
| Высота: | 52 mm |
| Глубина: | 132 mm |
| Ширина с упаковкой: | 132 mm |
| Высота с упаковкой: | 52 mm |
| Глубина с упаковкой: | 132 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 рулон 20 м |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558705 |
| Номер артикула: | 0055.0870 |

Изготовитель: MAICO

FFS-R52 Гибкая плоская труба