**Воздушный фильтр, запасной KF 31**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFP и TFP -7.

Карманный фильтр.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KF 31 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 1,86 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,37 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Размер канала: | 600 mm x 350 mm |
| Ширина: | 610 mm |
| Высота: | 345 mm |
| Глубина: | 350 mm |
| Ширина с упаковкой: | 620 mm |
| Высота с упаковкой: | 430 mm |
| Глубина с упаковкой: | 620 mm |
| Температура окружающей среды: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936848 |
| Номер артикула: | 0093.0684 |

Изготовитель: MAICO

KF 31 Воздушный фильтр, запасной