**Осевой крышный вентилятор DZD 35/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 35/2 A-Ex |
| Объёмный расход: | 4.450 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.750 1/min |
| Номинальная мощность: | 900 W |
| Iном: | 1,81 A |
| Iмакс: | 1,92 A |
| Вес: | 35 |
| IА/IN: | 5,7 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3893 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877721 |
| Номер артикула: | 0087.0772 |

Изготовитель: MAICO

DZD 35/2 A-Ex Осевой крышный вентилятор