**Крепежная накладка PPB 30 ARE BB**

Крепежная накладка необходима для монтажа внешней крышки на выравнивающую рамку.

Для монтажа внешней крышки из пластмассы не нужно использовать крепежную накладку.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 ARE BB |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,39 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Ширина: | 256 mm |
| Высота: | 256 mm |
| Глубина: | 1 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 8 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991731 |
| Номер артикула: | 0093.1526 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 ARE BB Крепежная накладка