**Внешняя крышка PP 45 AKR**

Внешняя крышка из пластмассы.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Со встроенным каналом отвода конденсата.

Оптимизированная аэродинамика решеток сводит вихреобразование к минимуму и отводит вытяжной воздух от наружной стены. Таким образом значительно минимизируется изменение окраски и образование отложений грязи на фасаде.

Внешняя крышка является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O и PP 45 RC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 AKR |
| Место установки: | Фасад |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,21 kg |
| Ширина: | 180 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 39 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180,5 mm |
| Высота с упаковкой: | 180,5 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992608 |
| Номер артикула: | 0093.1635 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 AKR Внешняя крышка