**Отвод 90° из стального листа MF-B75**

Короткий отвод 90° из стального листа для установки гибкого вентиляционного трубопровода MAICOFlex. Гибкая труба MF-F вставляется в отвод.

На конце каждого отвода имеется по 2 вдавливаемых зажима, обеспечивающих быструю фиксацию гибкой трубы.

Обтекаемая форма.

Простой и быстрый монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-B75 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,28 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Ширина: | 164 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 164 mm |
| Ширина с упаковкой: | 164 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 164 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799180678 |
| Номер артикула: | 0018.0067 |

Изготовитель: MAICO

MF-B75 Отвод 90° из стального листа