**Внешняя крышка PPB 30 AW**

Алюминиевая внешняя крышка.

Цвет белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010.

Встроенный воздухоотражатель отводит вытяжной воздух от наружной стены. Таким образом значительно минимизируется изменение окраски и образование отложений грязи на фасаде.

Рекомендуется к применению на приборах, устанавливаемых в областях, подверженных воздействию воздуха.

Внешняя крышка является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PPB 30 K и PPB 30 O.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 AW |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Цвет: | белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,76 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,96 kg |
| Ширина: | 253 mm |
| Высота: | 258 mm |
| Глубина: | 67 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 86 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991779 |
| Номер артикула: | 0093.1500 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 AW Внешняя крышка