**Промежуточный штуцер SZ 45**

Промежуточные штуцеры для крышных вентиляторов.

Для оптимального с точки зрения течения потока и простого соединения между цокольным шумоглушителем SD и воздуховодами.

Для установки в плоские крыши.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SZ 45 |
| Место установки: | Крыша |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 11,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 11,23 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 450 mm |
| Ширина: | 1.080 mm |
| Высота: | 1.080 mm |
| Глубина: | 180 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.080 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.080 mm |
| Глубина с упаковкой: | 180 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922926 |
| Номер артикула: | 0092.0292 |

Изготовитель: MAICO

SZ 45 Промежуточный штуцер