**Отвод 90° из стального листа MF-B63**

Короткий отвод 90° из стального листа для установки гибкого вентиляционного трубопровода MAICOFlex. Гибкая труба MF-F вставляется в отвод.

На конце каждого отвода имеется по 2 вдавливаемых зажима, обеспечивающих быструю фиксацию гибкой трубы.

Обтекаемая форма.

Простой и быстрый монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-B63 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,24 kg |
| Номинальный диаметр: | 63 mm |
| Ширина: | 143 mm |
| Высота: | 66 mm |
| Глубина: | 143 mm |
| Ширина с упаковкой: | 143 mm |
| Высота с упаковкой: | 66 mm |
| Глубина с упаковкой: | 143 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799180685 |
| Номер артикула: | 0018.0068 |

Изготовитель:

 MAICO

MF-B63 Отвод 90° из стального листа