**Защитная решетка на выпуске SGAI ES 16**

Прямоугольная защитная решетка.

Подходит для серий GRM ES, GRM ES Ex.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGAI ES 16 |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 0,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,15 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 195 mm |
| Высота: | 195 mm |
| Глубина: | 2 mm |
| Ширина с упаковкой: | 195 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 2 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733287 |
| Номер артикула: | 0073.0328 |

Изготовитель: MAICO

SGAI ES 16 Защитная решетка на выпуске