**Монтажный комплект DDEx 500 IK**

Монтажный комплект для реле перепада давления DDEx 500.

Состоит из двух соединительных патрубков, гибкого нагнетательного шланга длиной 2 м (внутренний диаметр 6 мм) и соединительного адаптера.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DDEx 500 IK |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | прозрачный |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,37 kg |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 345 mm |
| Высота с упаковкой: | 185 mm |
| Глубина с упаковкой: | 117 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Номер артикула: | 0157.0304 |

Изготовитель: MAICO

DDEx 500 IK Монтажный комплект