**ERA 9**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERA 9 |
| Объёмный расход: | 52 m³/h / 60 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.375 1/min / 2.700 1/min |
| Потребляемая мощность: | 20 W / 31 W |
| Iмакс: | 0,11 A / 0,14 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вес: | 1,8 |
| С встроенным роликом для изменения направления: |  -  |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 080108 |

Изготовитель: MAICO

ERA 9