**Заслонка, тяговое устройство VD 25**

Автоматические заслонки с тяговым устройством для ручного управления.

Из-за термической подъёмной силы применять только при высоте помещения до 5 м.

Только для вертикального направления воздуха и вытяжной вентиляции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VD 25 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 2,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,3 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 305 mm |
| Высота с упаковкой: | 270 mm |
| Глубина с упаковкой: | 305 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931010 |
| Номер артикула: | 0093.0101 |

Изготовитель:
MAICO

VD 25 Заслонка, тяговое устройство