**Изолированный крышный цоколь для плоских крыш SOFI 50-56**

Цоколь для плоских крыш для монтажа крышных вентиляторов.

Со не горючей звуко- и теплоизоляцией.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SOFI 50-56 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 18,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 18,7 kg |
| Ширина: | 1.140 mm |
| Высота: | 300 mm |
| Глубина: | 1.140 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.140 mm |
| Высота с упаковкой: | 300 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730507 |
| Номер артикула: | 0073.0050 |

Изготовитель: MAICO

SOFI 50-56 Изолированный крышный цоколь для плоских крыш